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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на монтаж системы биологической очистки сточных вод Green Rock (разработка Финляндия).

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В качестве решения предлагаем рассмотреть систему биологической очистки бытовых сточных вод Green Rock Easy Sako 6.

Технические характеристики системы Green Rock Easy Sako 6:
	Максимальный приток сточных вод, м3/сут.
	1,2

	Максимальное количество постоянных жителей, чел.
	6

	Мощность циркуляционного насоса, кВт
	0,25


Система Green Rock Easy Sako 6 предназначена для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу производственных сточных вод от любых зданий и сооружений, находящихся вне зоны централизованной системы канализации. 

Система очищает стоки из кухни, ванной комнаты, туалета, индивидуальных бытовых стиральных и посудомоечных машин.

Система предназначена главным образом для жилья с постоянным проживанием, но благодаря современной технологии биофильтрации система даже при значительных перерывах в эксплуатации сохраняет работоспособность.
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Рис.1 Схематическое изображение Green Rock Easy Sako 6 
Габаритные размеры установки Green Rock Easy Sako 6
	Диаметр крышки
	1230 мм

	Диаметр основания
	1580 мм

	Высота установки без крышки
	2050 мм

	Высота установки с крышкой
	2205 мм

	Расстояние от основания до середины входного патрубка 
	1215 мм

	Расстояние от основания до середины отводящего патрубка
	1175 мм

	Масса
	250 кг


Корпусный материал – высокопрочный полиэтилен низкого давления (ПНД)
Устройство системы Green Rock Easy Sako 6
Установка представляет собой полиэтиленовую емкость с крышкой, имеющую патрубки для подводящей и отводящей трубы. В нижней части установки находится 3-х секционный септик. Объём первой секции – 1,2 м³, второй – 0,6 м³, третьей – 0,6 м³. В каждой секции встроены Т-образные переливы. В верхней части установки располагается биологический реактор и циркуляционный насос. Биореактор заполнен пластиковой загрузкой (пластиковыми шайбами).

Принцип действия системы Green Rock Easy Sako 6
Первоначально сточные воды направляются в септик, где происходит их механическая очистка и осветление. Далее циркуляционный насос забирает воду из третьей секции септика и многократно разбрызгивает ее через форсунки над пластиковой загрузкой (пластиковыми шайбами). На поверхности пластиковых шайб (в течение 2-х недель) образуется биопленка – комплекс микроорганизмов, которые разрушают органические загрязнения сточных вод.  

Включение циркуляционного насоса происходит каждые 15 минут, по заданию таймера-розетки. 

Биологически очищенная вода самотеком выходит из системы. Вода, прошедшая очистку в установке Green Rock Easy Sako 6, не имеет запаха, бесцветна и абсолютно безвредна для окружающей среды. В зависимости от водопоглощающей способности грунта она может:

- сбрасываться в грунт (траншея подземной фильтрации, фильтрующий колодец);

- отводиться на рельеф (кювет, овраг, канава, балка, траншея);

- использоваться для дренажного полива.

Эксплуатация и обслуживание системы Green Rock Easy Sako 6

Очистка септика от нерастворимого осадка и жиров производится ассенизационным автомобилем один раз в 1,5 – 2 года.

Пластиковая загрузка и форсунки промываются чистой водой один раз в год, одновременно с обслуживанием насоса.

Преимущества систем Green Rock Easy Sako 6:
· предназначены для постоянного и сезонного использования;

· устойчивы к простоям и перепадам объёмов входящих стоков;

· не зависят от уровня грунтовых вод и фильтрующей способности грунта;

· экономичны в обслуживании;

· требуют минимального внимания при эксплуатации;

· полное отсутствие неприятных запахов;
· не требуют больших дренажных полей (весь комплекс очистки происходит в системе);

· отсутствуют расходные материалы;

· не имеют компрессоров и не боятся временного отключения электричества;
· отсутствует вероятность переполнения;
· полная герметичность (отсутствие контакта неочищенных стоков с окружающей средой);

· не требуют использования биоактиваторов (биопорошков);

· занимают минимум пространства на участке;

· изготовлены из высокопрочного полиэтилена (безопасны для окружающей среды), что обеспечивает их долговечность, простоту и скорость монтажа;

· монтаж систем не требует использования железобетонных конструкций, тяжелой строительной техники;

· консервация/запуск систем не предполагает проведения специальных работ и заключается в отключении/подключении оборудования к электросети;

· срок эксплуатации – 50 лет;
· гарантия на оборудование Green Rock Easy Sako 6 – 10 лет.
Оборудование соответствует требованиям СанПин 4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнения”, его использование разрешено на территории Украины (Заключение государственной сан.-эпид. службы Украины №05.03.02-03/61387 от 20.06.2012г.).
II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Условия поставки

Сроки поставки оборудования – от 3 до 15 дней в зависимости от наличия оборудования на складе. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет заказчика.

Монтаж 

На выбор заказчика предлагаются следующие варианты установки оборудования:

1) шефмонтаж;

2) монтаж «под ключ»;

3) установка силами заказчика с использованием инструкции по монтажу.

 Шефмонтаж включает в себя: 

· разработка монтажной схемы;

· выезд специалиста на объект;

· контроль монтажных работ, осуществляемых специалистами со стороны заказчика;

· пуско-наладочные работы.

Гарантии:

На оборудование Green Rock – 10 лет с момента продажи (на насос – один год).

На монтажные работы – 1 год (один год) с момента ввода в эксплуатацию.

Стоимость оборудования:

Оборудование Green Rock Easy Sako 6 – 1999 у.е.

(1 у.е.= 1 евро, оплата осуществляется в гривнах по курсу НБУ на день оплаты)
Порядок расчетов:

100% предоплата, наличный/безналичный расчет.

Стоимость шефмонтажных, пуско-наладочных работ - 10–15% от стоимости оборудования.

Стоимость монтажа «под ключ» – просчитывается при выезде на объект или предоставлении плана участка.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество,

менеджер компании «Green Rock»
Арестов Павел

(050) 4502055

(067) 7102055
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